**Etape 1 : Se connecter au switch :**

a) Récupérer l’adresse IP du switch L3 indiqué dans le ticket sur « passbolt »

b) Ouvrir un navigateur internet sur le serveur SRV-MGMT et coller l’adresse IP copié sur passbolt pour accéder au switch de distribution

Enter les identifiants de connexion

Vous arrivez sur l’interface de gestion du switch

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Description générée automatiquement

Cliquer sur l’onglet « **Configuration**»

Une image contenant texte, Police, logiciel, nombre

Description générée automatiquement

puis sur cliquez sur « **Basic services** »

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Description générée automatiquement

puis sur « **Interface Settings** »


Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, logiciel

Description générée automatiquement

Une image contenant capture d’écran, texte, diagramme, Police

Description générée automatiquement


puis sur « **Customised** »



Cliquer sur un port du switch pour le sélectionner

Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, ligne

Description générée automatiquement



Configurer l’interface

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Description générée automatiquement

Link type : Access

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Apply VLAN choisir le numéro du VLA Une image contenant texte, capture d’écran

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, Police, logo, blanc

Description générée automatiquement

Puis cliquer sur «Apply » pour sauvegarder la nouvelle configuration